

	
[image: E:\งานเม่น\งานประชาสัมพันธ์\PRnews.jpg]




องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๖-
๐๑ สายดอนทือ-กม.๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ๐๗๕-๓๖๒๑๗๗ ต่อ ๑๕ (กองช่าง อบต.สวนหลวง)

อนึ่ง หากจะแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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